SALA FUNARTE CÁSSIA ELLER

EQUIPAMENTOS DE LUZ
Ver planta

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

214 lugares (cadeiras em fibra de vidro)
Fileiras de cadeiras em “meia lua”
Circulação da platéia pelas laterais
2 camarins com acomodação para 4 pessoas cada
1 piano 1/4 cauda Yamaha.
Ar-condicionado

Pé direito do palco: 3,70m
Pé direito da platéia: 4,39m
Altura do palco em relação à platéia: 0,69 cm
Comprimento do palco: 10,45m
Profundidade do palco: 4,35m

RECURSOS HUMANOS

Portaria
Bilheteria
Administração
Iluminador
Segurança
Limpeza