|  |
| --- |
| **AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL****Superintendência de Padrões Operacionais** |
| MÓDULO 4.3.6 - Processos de Manutenção |
| **Questão** | **Referência** | **Resultado: (CF, CFCR, NC, NA e NO)** |
| 1. A organização executou manutenção e aprovou para retorno ao serviço APENAS artigos e serviços que estão dentro das limitações em suas especificações operativas?
 | 145.5 (a), 145.61-I e 145.201 |  |
| 1. A organização executou manutenção e aprovou para retorno ao serviço artigos de acordo com os dados técnicos aplicáveis aprovados e/ou aceitáveis pela ANAC?Obs: Para OM certificada TCCA, deve ser assegurado que a manutenção seja liberada em conformidade com os regulamentos brasileiros e do IP.
 | Apêndice E do RBAC 43, Apêndice F do RBAC 43, RBAC 43.16, RBAC 145.61-I(c), 145.201(c)(1) e TA Anexo 1, §9.5.5. |  |
| 1. A organização executou manutenção e aprovou para retorno ao serviço, em artigos que realizaram grande reparo ou grande alteração, de acordo com os dados técnicos aprovados e aplicáveis?
 | 43.5(c) e RBAC 145.201(c)(2) |  |
| 1. A organização demonstra que os documentos e dados técnicos (D.A., ICAs, manuais de manutenção, manuais de revisão geral, manuais de práticas padronizadas, B.S., dados técnicos aprovados ou aceitáveis pela ANAC) estão atualizados e acessíveis quando o trabalho está sendo executado, para cada processo ou tarefa de manutenção em andamento, conforme método previsto no seu sistema de controle de qualidade?
 | 145.109(d) e RBAC 43.13(a) |  |
| 1. A organização tem os equipamentos, ferramentas e materiais requeridos para realizar a manutenção, manutenção preventiva ou alterações autorizadas pelo COM/EO/LC?
 | 145.109(a) |  |
| 1. Os necessários equipamentos de teste, equipamentos de inspeção e ferramentas usadas para fazer uma determinação de aeronavegabilidade estavam calibrados em relação a padrões aceitáveis?
 | 145.109(b)-I, 145.109(b)-II |  |
| 1. O sistema de inspeção da organização demonstra que os registros foram mantidos de forma a indicar claramente itens inspecionados, resultados de cada item, os itens de inspeção/produtos que estavam conformes ou as ações tomadas quando o produto foi determinado como não conforme, pessoal em retrabalhos realizando re-inspeções ou retestes conforme necessário, validação satisfatória de todas as inspeções e testes necessários antes da aceitação final dos produtos ou peças, pessoal que realizam os itens de inspeção obrigatória para um operador RBAC 121 ou RBAC 135 (PMAC) identificados e autorizados pelo operador e que o pessoal da inspeção realizou inspeções dentro de suas autoridades e limites?
 | 145.205, 145.211 e 145.213 |  |
| 1. Os registros da organização mostram que foram identificados e controlados os materiais com seus registros de testes/laudos e os padrões utilizados em END, cumpridos identificação e os controles especiais de manuseio e estocagem de materiais e partes antes do uso (quando requerido) e garantida sua rastreabilidade?
 | 145.211 e RBAC 43.13(b) |  |
| 1. Os documentos em uso pela organização (etiquetas, task cards, ordens de serviço, manuais de manutenção e de manutenção de componentes etc.) mostram o uso de dados, materiais e ferramentas aprovados ou aceitos para o trabalho realizado?
 | 145.109(a), 145.109(c) e 145.109(d)  |  |
| 1. A organização subcontratou outra pessoa para executar manutenção e aprovou para retorno ao serviço somente os artigos para os quais possui prerrogativa de acordo com sua certificação, dentro das limitações em suas especificações operativas?
 | 145.201(a)(2), 145.217(b)(1) |  |
| 1. A organização ao subcontratar garantiu que a pessoa subcontratada, caso não possua certificação RBAC 145, cumpre com um sistema de controle de qualidade equivalente ao da contratante?
 | 145.201(a)(2), 145.217(b)(1). |  |

Legenda:

CF: Conforme
CFCR: Conforme com Recomendação
NC: Não Conforme
NA: Não Aplicável
NO: Não Observado