|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**  **Superintendência de Padrões Operacionais** | | |
| MÓDULO 4.4.6 - Sistema de Registros | | |
| **Questão** | **Referência** | **Resultado: (CF, CFCR, NC, NA e NO)** |
| 1. Os registros de manutenção são preenchidos conforme previstos nos manuais da organização? | 145.209(i), 145.219(a) |  |
| 1. A organização realiza o preenchimento dos registros de manutenção conforme o conteúdo requerido pelo RBAC 43?  Obs: Para OM certificada TCCA, devem ser previstos e seguidos procedimentos para assegurar que lançamentos apropriados sejam feitos nos registros do produto aeronáutico aplicável em conformidade com os requisitos do TCCA. | RBAC 145.219 (a), 43.11(a), 43.12(a), 43.9 e TA Anexo 1, §9.5.7 |  |
| 1. As ordens de serviço (ou ordens de engenharia, pacotes de trabalho etc.) incluíram os registros exigidos pelos procedimentos da organização? | 145.219(a), 145.219(b), 145.219(c), 145.219(d), RBAC 43.10(c) e 43.5(b)-I |  |
| 1. Os registros de manutenção são retidos pela empresa pelo período de 5 anos a partir da data em que o artigo foi aprovado, em formato aceitável, e são disponibilizados à ANAC quando requeridos? | 145.219(c), 43.5, 43.9 e 43.11(a) |  |
| 1. A organização forneceu ao proprietário/operador do artigo trabalhado uma Lista de Discrepâncias, caso aplicável, uma via do documento de liberação de manutenção, do certificado de liberação ou formulário aprovado pela ANAC de grande reparo ou grande alteração, conforme aplicável ao serviço executado? | 145.219(b), 43.5 e 43.11(b) |  |
| 1. A organização, caso certificada pelo TCCA, estabelece e cumpre procedimentos para assegurar que dispõe de um sistema aceitável para interpretar corretamente os requisitos do cliente e para efetuar registros técnicos no idioma especificado pelo cliente? | TA Anexo 1, §9.5.10 |  |
| 1. A organização relata à ANAC e ao detentor do projeto de tipo, projeto suplementar de tipo ou certificado de produto aeronáutico aprovado do artigo qualquer falha séria, mau funcionamento e defeito em até 96 horas após a descoberta, quando aplicável, em formato aceitável, e contendo todas as informações necessárias:  Obs: Para OM certificada TCCA, devem ser previstos e seguidos procedimentos para assegurar que proprietários dos produtos aeronáuticos sejam notificados a respeito de quaisquer condições de não aeronavegabilidade que devam ser relatadas por força de requisitos do TCCA. | 145.221 e TA Anexo 1, §9.5.8 |  |

Legenda:

CF: Conforme  
CFCR: Conforme com Recomendação  
NC: Não Conforme  
NA: Não Aplicável  
NO: Não Observado