SALA GUIOMAR NOVAES

EQUIPAMENTOS DE LUZ

15 PC’s de 1000W 220V
8 Fresneis de 1000W 220V
10 Elipsoidais de 36º 755W 220V
10 PAR64 foco 5 de 1000W 220V
10 PAR64 foco 2 de 1000W 220V
1 Mesa digital 
48 canais de rack

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

144 lugares 
Circulação da platéia pelas laterais
1 camarins com acomodação para 10 pessoas cada
1 piano 3/4 cauda Yamaha.
Ar-condicionado
Pé direito do palco: 4,5m
Pé direito da platéia: 5,30m
Altura do palco em relação à platéia: 0,80 cm
Comprimento do palco: 12,40m
Profundidade do palco: 4,40m

RECURSOS HUMANOS

Portaria
Bilheteria
Administração
Iluminador (somente para montagem, a sala não oferece operação de luz nem de audio)
Segurança 
Limpeza